**rhel系统v6.6升级至v6.9实施步骤**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本编号 | 版本编号 | 修改者 | 说明 |
| 1.0 | 2018.01.09 | 黄俊慧 | 文档编写 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目 录**

[1. rhel6.6升级rhel6.9 3](#_Toc503448469)

[1.1 停止应用程序 3](#_Toc503448470)

[1.2 升级准备工作 3](#_Toc503448471)

[1.3 挂载rhel6.9镜像 4](#_Toc503448472)

[1.4 备份并添加yum源文件 4](#_Toc503448473)

[1.5 应用rhel6最新升级源到本地服务器 5](#_Toc503448474)

[1.6 执行rhel6.6升级rhel6.9操作 5](#_Toc503448475)

[1.7 升级后检查系统 5](#_Toc503448476)

[1.8 启动应用程序 7](#_Toc503448477)


## rhel6.6升级rhel6.9

## 停止应用程序


* + 1. 当准备对生产服务器进行rhel6.6升级rhel6.9时，首先应该在应用可以停止时，先停止服务器上运行的应用程序；

## 升级准备工作


* + 1. 检查磁盘空间；




* + 1. 检查版本号；



* + 1. 接着对重要的配置文件进行备份，不进行备份也可以。这里为了配置文件安全，先对网卡配置文件进行备份；



* + 1. 在主机名配置文件目录下，对主机名配置文件进行备份；



* + 1. 备份系统重要系统配置文件如/etc/fstab、/boot/grub/grub.conf配置文件；


cp /etc/fstab /etc/fstab.bak

cp /boot/grub/grub.conf /boot/grub.conf.bak

## 挂载rhel6.9镜像

* + 1. 挂载rhel6.9镜像；

mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/ -o loop



## 备份并添加yum源文件

* + 1. 备份原有/etc/yum.repos.d/路径下repo文件；
    2. 添加rhel6.9 yum源升级文件；

vi /etc/yum.repos.d/redhat69.repo

[rhel-source]

name=Red Hat Enterprise Linux $releasever -$basearch -Source

baseurl=file:///mnt

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

[rhel-source-beta]

name=Red Hat Enterprise Linux $releasever -$basearch -Source

baseurl=ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/beta/$releasever/en/os/SRPMS/

enabled=0


gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-beta,file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

## 应用rhel6最新升级源到本地服务器


* + 1. 使用yum命令清除yum缓存；

yum clean all



* + 1. 使用yum命令列出yum服务器中所有软件包；

yum list




## 执行rhel6.6升级rhel6.9操作

* + 1. 执行yum命令，升级rhel6.6至rhel6.9，输入y,开始升级操作；

yum update -y

## 升级后检查系统

* + 1. 成功升级rhel6.9后，/boot/grub/grub.conf配置文件中可以看到新内核2.6.32-696.el6.x86\_64已经生成；



* + 1. 使用uname –a查看当前系统内核，当前内核还是使用旧内核，要使用新内核启动，必须重启机器；

uname –a

reboot



* + 1. 版本检查；



* + 1. 重启机器后，再次使用uname –a查看系统内核，可以看到系统已经使用了新内核启动；




* + 1. 使用脚本检查

sh checkVersion\_rhel69.sh



升级成功--检查效果：



升级失败--检查效果：



## 启动应用程序

* + 1. 当rhel6.6升级rhel6.9完成后，首先应确认主机名、IP地址等信息正确，接着启动应用程序，当应用程序成功运行，无相关报错信息，本次rhel6.6升级rhel6.9成功完成。